



Посевной комплекс универсальный Яр-6

Посевной комплекс Яр-6 предназначен для рядового посева зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса), зернобобовых (бобов, фасоли, гороха, люпина), крестоцветных, а также различных травосмесей (рапс, клевер, ежа сборная, тимофеевка, лен) с одновременным внесением минеральных гранулированных удобрений.

Яр-6 производит сев с внесением удобрений по традиционной технологии в мульчу или по минимальной обработке. Большие колеса обеспечивают ровный ход и снижение тягового усилия. Посевной комплекс агрегатируется с тракторами мощностью от 80 л.с. (Беларус 82.1).

Бункер большого объема (2100л), разделенный перегородкой на отсеки для семян (1600л.) и удобрений (500л.) позволяет проводить длительный сев без необходимости дополнительной загрузки. При необходимости бункеры можно объединить.


Регулировка глубины сева производится гидравлически.

Посевной комплекс производится в прицепном и навесном вариантах.

В базовой комплектации Яр-6 оснащен двухдисковым сошником со смещением дисков. В качестве дополнительной опции могут быть поставлены сошники:


* с культиваторной лапой, которая обеспечивает сплошную обработку почвы;
* с долотовидной лапой, которая позволяет использовать Яр-6 по минимальной технологии обработки почвы.

Произведена замена компьютера на более простой в эксплуатации. Значительно увеличена мощность вентилятора. Рабочие органы: **двухдисковый сошник/ культиваторная лапа.**



|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Назначение** |
| Тип агрегата | прицепной/навесной |
| Рабочая ширин захвата, м | 6 |
| Производительность , га/ч | До 7,2 |
| Норма высева семян , кг/га | 2-400 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 30-250 |
| Вместительность бункера для семян, л | 1600 |
| Вместительность бункера для удобрений, л | 500 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | До 12 |
| Глубина заделки семян, см | 1-7 |
| Масса в незагруженном состоянии, кг | 2480 |
| Ширина междурядий, см | 12,5 |
| Количество сошников, шт | 48 |
| Агрегатируемость , л.с. | От 80 |
| Габариты в транспортном положении, ДхШхВ | 2700х6510х2750 |
| 48- рядная пневматическая, бункер 3000 л., **двухдисковый сошник**, цепной загортач, прикатывающий каток, стойка, копирующая рельеф почвы | 2 350 000 |
| 48- рядная пневматическая, бункер 3000 л., **долотовидный сошник**, цепной загортач, прикатывающий каток, стойка, копирующая рельеф почвы | 2 350 000 |
| 48- рядная пневматическая, бункер 3000 л., **культиваторная лапа**, цепной загортач, прикатывающий каток, стойка, копирующая рельеф почвы | 2 350 000 |





**По вопросам приобретения сельскохозяйственной техники обращаться:**

**Анжела - 8 927 052 15 18.**